P6_TA(2005)0376
Žuvų ištekliai Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose *
A6-0265/2005
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ( KOM(2005)0086 – C6-0094/2005 – 2005/0014(CNS) )
(Konsultavimosi procedūra)
Europos Parlamentas
, –
atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai ( KOM(2005)0086 ) Dar neskelbta OL.
,
–
atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu ( C6-0094/2005 )
–
atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,
–
atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6−0265/2005),
1.
pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;
2.
ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;
3.
ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;
4.
ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;
5.
paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai 1 pakeitimas 11 KONSTATUOJAMOJI DALIS (11)
Moksliniai duomenys patvirtina, kad menkę žvejojant išėjimo lango neturinčiais velkamaisiais žvejybos įrankiais selektyvumas, palyginti su "BACOMA" tipo išėjimo langą turinčiais žvejybos įrankiais, užtikrinamas ne taip veiksmingai. Dėl to tikslinga Bendrijos laivams neleisti "BACOMA" tipo išėjimo lango neturinčiais velkamaisiais žvejybos įrankiais Bendrijos vandenyse žvejoti menkių.
(11)
Moksliniai duomenys patvirtina, kad menkę žvejojant išėjimo lango neturinčiais velkamaisiais žvejybos įrankiais selektyvumas, palyginti su "BACOMA" tipo išėjimo langą turinčiais įrankiais arba
T90 tipu, kuriame tinklo akis tralo maišagalyje ir tinklinio audeklo gabale tralui prailginti pasukta 90 laipsnių kampu,
užtikrinamas ne taip veiksmingai. Dėl to tikslinga Bendrijos laivams neleisti "BACOMA" tipo išėjimo lango arba
T90
neturinčiais velkamaisiais žvejybos įrankiais Bendrijos vandenyse žvejoti menkių.
2 pakeitimas 2 STRAIPSNIO W A PUNKTAS (naujas)
(wa) "tinklinio audeklo gabalas tralui prailginti" – tai atskiras cilindro formos tralo elementas, esantis tarp tinklo žiočių ir galo.
3 pakeitimas 4 STRAIPSNIO 4 DALIS 4.
Žvejojamų rūšių procentinius dydžius galima apskaičiuoti remiantis viena arba daugiau reprezentatyviųjų imčių.
4.
Žvejojamų rūšių procentinius dydžius galima apskaičiuoti remiantis viena arba daugiau reprezentatyviųjų imčių.
Imtis turėtų būti pripažinta tiek laivo savininko, tiek inspektoriaus.
4 pakeitimas 6 STRAIPSNIO B PUNKTAS
b) bet kokį tinklinio audeklo gabalą tralui prailginti, kurio
bet kokios vietos, išskyrus sumegztų tinklinio audeklo kraštų akis, perimetro akių skaičius
yra mažesnis nei tralo maišagalio, prie kurio prijungtas tinklinio audeklo gabalas tralui pailginti, priekinio galo perimetro
akių skaičius, išskyrus sumegztų tinklinio audeklo kraštų akis
;
b) bet kokį tinklinio audinio gabalą tralui prailginti, kurio
perimetras bet kurioje vietoje
yra mažesnis nei tralo maišagalio, prie kurio prijungtas tinklinio audeklo gabalas tralui pailginti, priekinio galo perimetro;
5 pakeitimas 6 STRAIPSNIO C PUNKTAS
c) bet kokį
tinklą
, kurio akies kraštinės ilgis yra 32 mm arba didesnis ir kurio bent dalis akių nėra kvadratinės;
c) bet kokį
tralo maišagalį ir tinklinio audeklo gabalą tralui prailginti
, kurio akies kraštinės ilgis yra 32 mm arba didesnis ir kurio bent dalis akių nėra kvadratinės;
6 pakeitimas 6 STRAIPSNIO D PUNKTAS
d) bet kokį tinklinį audeklą, turintį bet kokį kvadratinių akių skaičių, iš kurių bent vienos akies kraštinės ilgis nuo tos akies kitos kraštinės ilgio skiriasi daugiau nei 10 % ir bent 2 mm;
d) bet kokį
tralo maišagalį, tinklinio audinio gabalą tralui prailginti, arba
tinklinį audeklą, turintį bet kokį kvadratinių akių skaičių, iš kurių bent vienos akies kraštinės ilgis nuo tos akies kitos kraštinės ilgio skiriasi daugiau nei 10 proc. ir bent 2 mm;
7 pakeitimas 6 STRAIPSNIO G PUNKTAS
g) bet kokį tralo maišagalį arba tinklinio audeklo tralui prailginti gabalą ar tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis gabalą, iš kurių kiekvienas sudarytas ne iš vieno tipo tinklinio audeklo;
Išbraukta.
8 pakeitimas 6 STRAIPSNIO H PUNKTAS
h) bet kokį tralo maišagalį ir (arba) tinklinio audeklo tralui prailginti gabalą, iš daugiau nei gabalo tinklinės medžiagos pagaminto taip, kad ištemptos viršutinės tralo maišagalio dalies ir (arba) tinklinio audeklo tralui prailginti gabalo
tiesiniai
matmenys nesutampa su apatinės tralo maišagalio dalies ar apatinio tinklinio audeklo tralui prailginti gabalo
tiesiniais
matmenimis.
h) bet kokį tralo maišagalį ir (arba) tinklinio audeklo tralui prailginti gabalą, iš daugiau nei gabalo tinklinės medžiagos pagaminto taip, kad ištemptos viršutinės tralo maišagalio dalies ir (arba) tinklinio audeklo tralui prailginti gabalo
išilginiai
matmenys nesutampa su apatinės tralo maišagalio dalies ar apatinio tinklinio audeklo tralui prailginti gabalo
išilginiais
matmenimis,
išskyrus
"
BACOMA
"
tipo įrankius.
9 pakeitimas 12 STRAIPSNIO 1 DALIS 1.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. dreifuojančiuosius tinklus draudžiama laikyti laive arba jais žvejoti.
1.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. dreifuojančiuosius tinklus draudžiama laikyti laive arba jais žvejoti.
Dreifuojančių tinklų bei kitokio tipo tinklų naudojimo poveikio žinduolių populiacijai įvertinimą reikia baigti vėliausiai iki 2008 m. sausio 1 d.
10 pakeitimas 19 STRAIPSNIS
19 straipsnis
išbraukta
Žvejybos draudimas Bornholmo gelmėje
Nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 31 d. draudžiama žvejoti Bornholmo gelmėje, jūros rajone, kuris apibrėžiamas šias koordinates jungiančiomis linijomis:
- 55° 30' šiaurės platumos, 15° 30' rytų ilgumos
- 55° 30' šiaurės platumos, 16° 30' rytų ilgumos
- 55° 00' šiaurės platumos, 16° 30' rytų ilgumos
- 55° 00' šiaurės platumos, 16° 00' rytų ilgumos
- 55° 15' šiaurės platumos, 16° 00' rytų ilgumos
- ° 15' šiaurės platumos, 15° 30' rytų ilgumos
- 55° 30' šiaurės platumos, 15° 30' rytų ilgumos.
11 pakeitimas II PRIEDO LENTELĖS 2 IŠNAŠA 2.
Taikant "Bacoma" išėjimo langą,
kurio
tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis ir specifikacijos atitinka nurodytąsias priedėlyje.
2.
Taikant "Bacoma" išėjimo langą
arba T90 tralo maišagalius
,
kurių
tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis ir specifikacijos atitinka nurodytąsias priedėlyje.
12 pakeitimas II PRIEDO PRIEDĖLIO ANTRAŠTĖ
Tralo maišagalio viršutinio išėjimo lango "BACOMA" specifikacijos.
A.
Tralo maišagalio viršutinio išėjimo lango "BACOMA" specifikacijos.
13 pakeitimas II PRIEDO PRIEDĖLIO 1 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS 1.
Siekiant, kad būtų užtikrinamas tralų, daniškų velkamųjų ir panašių tinklų selektyvus veikimas II priede nurodytomis specialiomis tinklinio audeklo akimis, leidžiama naudoti tik toliau aprašytą "BACOMA" pavyzdžio išėjimo langą.
1.
Apibūdinimas
14 pakeitimas II PRIEDO PRIEDĖLIO 1 DALIES B PUNKTO I PAPUNKTIS i.
Tralo maišagalis pasigaminamas iš dviejų
vienodo dydžio
tinklinio audeklo gabalų, kurie sujungiami sumezgant abu vienodo ilgio gabalų kraštus.
i.
Tralo maišagalis pasigaminamas iš dviejų tinklinio audeklo gabalų, kurie sujungiami sumezgant abu vienodo ilgio gabalų kraštus.
15 pakeitimas II PRIEDO PRIEDĖLIO B DALIS (nauja)
B. T90 TRALO MAIŠAGALIO SPECIFIKACIJA
1. Apibūdinimas
a) T90 identifikacija
Tralo maišagalis su pasuktomis tralo tinklo akimis (T90), daniškosios velkamosios arba kiti velkamieji tinklai gaminami iš rombo forma surištų mazgų tinklo, pasukto 90 ° nuo įprastinės krypties. Priešingai pagrindinei tinklo pynių krypčiai rombo formos akių maišagalyje, kuris statmenas išilginei žvejybos prietaiso ašiai (A), pasuktų akių maišagalyje pagrindinė tinklo pynių kryptis lygiagreti (B) ašiai.
A
B
b) Tinklo akių matavimai
Akių dydis privalo būti bent jau 110 mm bei matuojamas statmenai išilginei maišagalio ašiai. Maišagalio tinklo akys bei tinklinio audeklo gabalas tralui prailginti jokiu būdu negali būti užstoti vidinių arba išorinių prietaisų.
c) Virvės storis
T90 maišagalyje arba tinklinio audeklo gabale tralui prailginti naudojamos tinklo virvės diametras negali būti daugiau nei 5 mm vienai virvei. Maišagalyje leidžiama naudoti dvigubą virvę, kurios didžiausias storis 4 mm.
2. Konstrukcija
a) T90 maišagalis ir jo tinklinis audinys tralui prailginti sudaromi iš dviejų vienodų išmatavimų plokščių, turinčių tą patį skaičių akių ilgyje ir plotyje, bei akių nukreiptų kaip apibūdinta pirmiau, kurias jungia du šoniniai kraštai. Kiekviena plokštė sudaroma iš nepraslystančių mazgų, tokiu būdu naudojantis tinklu jo akys lieka visiškai atviros.
b) Atvirų tinklo akių skaičius bet kurioje vietoje turi būti pastovus nuo pat tinklinio audinio tralui prailginti priekinės dalies iki maišagalio galo.
c) Maišagalio arba tinklinio audiniotralui prailginti sujungimo su tralo kūgine dalimi vietoje, tinklo akių skaičius bet kurioje maišagalio arba tinklinio audinio tralui prailginti vietoje turi būti lygus 50 proc. nuo paskutinės tinklo akių eilės kūginėje tralo dalyje. Maišagalis ir tinklinis audinys tralui prailginti parodyti žemiau (1 pav.)
3. Perimetras
Tinklo akių skaičius bet kurioje vietoje maišagalyje ir tinkliniame audinyje tralui prailginti, įskaitant sujungimus ir kraštus turi būti ne didesnis kaip 50.
4. Sujungiamosios eilės
Priekinis plokštės, sujungiančios maišagalį ir tinklinį audinį tralui prailginti, kraštas turi turėti supintų pusinių tinklo akių eilę. Užpakalinis maišagalio plokštės kraštas turi turėti pilną eilę supintų tinklo akių, kuri galėtų vesti maišagalį.
5. Maišagalio ilgis
Maišagalis turi būti mažiausiai 50 tinklo akių ilgio.
6. Pakėlimo lynas
Pakėlimo lyno ilgis vietoje, kurioje jis prijungiamas prie maišagalio turi būti ne mažesnis nei ištemptų tinklo akių ilgis bet kurioje maišagalio vietoje, padaugintas iš koeficiento 0,6.
7. Maišagalio plūduras
Tralo maišagalio plūduras yra rutulio formos, ne didesnis kaip 40 cm skersmens. Plūduras plūduro lynu pritvirtinamas prie tralo lyno. Plūduro lynas neturi būti trumpesnis kaip 2,5 karto, palyginti su gylio dydžio kvadratine šaknimi.
1 pav.
